|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  УТВЕРЖДЕНЫ  приказом Министерства строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_\_ |
| **УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА** | |
| **НЦС 81-02-21-2024** | |
| **СБОРНИК № 21. Объекты энергетики  (за исключением линейных)** | |
| **ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ** | |

# Общие указания

## Укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в настоящем сборнике, разработаны для определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства, и иных целей, установленных законодательством Российской Федерации, объектов энергетики (за исключением линейных), строительство которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов.

## НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2024 для базового района (Московская область).

## НЦС представляет собой показатель потребности в денежных средствах, необходимых для возведения объектов энергетики (за исключением линейных), рассчитанный на установленную единицу измерения (1 объект) (далее – Показатель НЦС).

## Сборник состоит из двух отделов:

Отдел 1. Показатели укрупненных нормативов цены строительства.

Отдел 2. Дополнительная информация.

## В сборнике предусмотрены Показатели НЦС на напряжение 10/0,4 кВ по следующему перечню:

Раздел 1. Комплектные трансформаторные подстанции киоскового, шкафного и блочного типов

- Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ проходные киоскового типа;

- Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ тупиковые шкафного типа;

- Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ блочного типа (бетонные здания);

- Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ блочного типа (здания   
из сэндвич-панелей);

- Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ тупиковые киоскового типа;

Раздел 2. Комплектные трансформаторные подстанции столбового типа

- Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ столбового типа;

Раздел 3. Комплектные трансформаторные подстанции мачтового типа

- Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ мачтового типа;

Раздел 4. Распределительные пункты

- Распределительные пункты (РП) 10(6) кВ.

## Показатели НЦС разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное заключение экспертизы. Показатели НЦС разработаны в соответствии с действующими на момент разработки строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

## В Показателях НЦС учтена номенклатура затрат в соответствии с действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объектов в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами (стесненность, загазованность, работа вблизи действующего оборудования и другие усложняющие факторы) в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборника, а также в положениях технической части настоящего сборника.

## Характеристики конструктивных технологических, объемно-планировочных решений, учтенных в Показателях НЦС, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

## В случаях если конструктивные, технологические, объемно-планировочные решения объекта капитального строительства, для которого определяется потребность в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, предназначенной для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений), и иных случаях применения Показателей НЦС, предусмотренных законодательством Российской Федерации, отличаются от решений, предусмотренных для соответствующего Показателя НЦС в Отделе 2 сборника, и такие отличия не могут быть учтены применением поправочных коэффициентов, включенных в настоящий сборник, рекомендуется использовать данные о стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчетный метод с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов (далее – ФРСН).

## Для Показателей НЦС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отсутствует информация об основных технических характеристиках конструктивных решений и видах работ объекта-представителя, при определении потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, предназначенной для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений), и иных случаях применения Показателей НЦС, предусмотренных законодательством Российской Федерации, рекомендуется использовать данные о стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчетным методом с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

## При определении потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства и иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на основании Показателей НЦС настоящего сборника, рекомендуется использовать данные о стоимости проектно-изыскательских работ, технологического оборудования, работ по возведению фундаментов объектов аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчетный метод с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН с исключением при проведении расчетов стоимости проектно-изыскательских работ, технологического оборудования, работ по возведению фундаментов соответственно, учтенной в Показателе НЦС и приведенной в Отделе 2 настоящего сборника.

## Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

## Показатели НЦС учитывают затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), стоимость строительных материальных ресурсов и оборудования, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений (учтенные нормативами затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений), дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (учтенные нормативами дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время), затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, затраты на осуществление строительного контроля, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

## Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием затрат, не учтенных в Показателях НЦС, рекомендуется определять с использованием данных о стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчетным методом с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

## Показатели НЦС учитывают стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение объектов энергетики (за исключением линейных), без учета стоимости прочих объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку (линии электропередачи, наружные инженерные сети, благоустройство территории и т.п.).

## В Показателях НЦС учтена стоимость электрической энергии от постоянных источников, если иное не указано в Отделе 2 настоящего сборника.

## Предложенные в настоящем сборнике типы трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ могут обеспечивать электроэнергией потребителей всех категорий надежности.

## Стоимость работ по подключению трансформаторных подстанций, распределительных пунктов к сетям и к потребителям рекомендуется определять в соответствии с положениями сборника НЦС 81-02-12-2024 «Наружные электрические сети».

## Показателями НЦС настоящего сборника не учтены автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).

## Показателями НЦС учтено оборудование отечественного производства, имеющее полную заводскую сборку.

## К Показателям НЦС таблиц 21-01-001, 21-01-003, 21-01-004, 21-01-005 при необходимости установки источников бесперебойного питания трехфазных напряжением 0,4 кВ рекомендуется применять стоимостные показатели, приведенные в Таблице 1.

Стоимостные показатели источников бесперебойного питания (ИБП)

трехфазных напряжением 0,4 кВ

Таблица 1

| Наименование | Мощность, кВА / кВт | Резерв времени, мин. | Количество | Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе: | |
| проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | затрат на осуществление строительного контроля |
| ИБП, включая | 40/36 | 30 | 1 | 2308,57 | 3,73 | 48,29 |
| Батарейный шкаф ШБ2-40-80 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| ИБП, включая | 60/54 | 30 | 1 | 3209,55 | 3,73 | 67,17 |
| Батарейный шкаф ШБ2-40-500W |  |  | 1 |
|  | | | | | | |
| ИБП, включая | 80/72 | 31 | 1 | 4053,87 | 3,73 | 84,86 |
| Батарейный шкаф ШБ2-40-80 |  |  | 2 |
|  | | | | | | |
| ИБП, включая | 100/90 | 30 | 1 | 4864,04 | 3,73 | 101,83 |
| Батарейный шкаф ШБ2-40-100 |  |  | 2 |
|  | | | | | | |
| ИБП, включая | 120/108 | 30 | 1 | 6144,98 | 3,73 | 128,67 |
| Батарейный шкаф ШБ2-40-500W |  |  | 2 |
|  | | | | | | |
| ИБП, включая | 160/144 | 30 | 1 | 9067,14 | 4,03 | 189,89 |
| Батарейный шкаф ШБ2-40-500W |  |  | 3 |
|  | | | | | | |
| ИБП, включая | 200/180 | 28 | 1 | 9264,78 | 4,03 | 194,03 |
| Батарейный шкаф ШБ2-40-100 |  |  | 4 |

## Коэффициенты Кпер. и Кпер/зон, приведенные в Таблицах 2 и 3, предусматриваются в целях перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации.

Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область)

к уровню цен субъектов Российской Федерации (Кпер.)

Таблица 2

| Субъект Российской Федерации | Коэффициент |
| --- | --- |
| Центральный федеральный округ: |  |
| Белгородская область | 0,85 |
| Брянская область | 0,84 |
| Владимирская область | 0,84 |
| Воронежская область | 0,83 |
| Ивановская область | 0,84 |
| Калужская область | 0,85 |
| Костромская область | 0,80 |
| Курская область | 0,88 |
| Липецкая область | 0,83 |
| Московская область | 1,00 |
| Орловская область | 0,81 |
| Рязанская область | 0,83 |
| Смоленская область | 0,81 |
| Тамбовская область | 0,84 |
| Тверская область | 0,85 |
| Тульская область | 0,85 |
| Ярославская область | 0,85 |
| г. Москва | 0,98 |
| Северо-Западный федеральный округ: |  |
| Республика Карелия (1 зона) | 1,04 |
| Республика Коми (1 зона) | 1,09 |
| Архангельская область (базовый район) | 1,18 |
| Вологодская область | 0,96 |
| Калининградская область | 0,98 |
| Ленинградская область | 0,91 |
| Мурманская область | 1,35 |
| Новгородская область | 0,90 |
| Псковская область | 0,90 |
| Ненецкий автономный округ | 1,66 |
| г. Санкт-Петербург | 1,01 |
| Южный федеральный округ: |  |
| Республика Адыгея | 0,83 |
| Республика Калмыкия | 0,85 |
| Республика Крым | 1,01 |
| Краснодарский край | 0,84 |
| Астраханская область | 0,86 |
| Волгоградская область | 0,84 |
| Ростовская область | 0,84 |
| г. Севастополь | 1,03 |
| Северо-Кавказский федеральный округ: |  |
| Республика Дагестан | 0,85 |
| Республика Ингушетия | 0,81 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,84 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,82 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0,88 |
| Чеченская Республика | 0,94 |
| Ставропольский край | 0,84 |
| Приволжский федеральный округ: |  |
| Республика Башкортостан | 0,86 |
| Республика Марий Эл | 0,84 |
| Республика Мордовия | 0,82 |
| Республика Татарстан | 0,84 |
| Удмуртская Республика | 0,86 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 0,86 |
| Пермский край | 0,86 |
| Кировская область | 0,88 |
| Нижегородская область | 0,88 |
| г. Саров (Нижегородская область) | 0,90 |
| Оренбургская область | 0,85 |
| Пензенская область | 0,84 |
| Самарская область | 0,86 |
| Саратовская область | 0,87 |
| Ульяновская область | 0,86 |
| Уральский федеральный округ: |  |
| Курганская область | 0,86 |
| Свердловская область | 0,93 |
| Тюменская область | 0,99 |
| Челябинская область | 0,85 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (1 зона) | 1,14 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (1 зона) | 1,38 |
| Сибирский федеральный округ: |  |
| Республика Алтай | 0,94 |
| Республика Тыва | 1,10 |
| Республика Хакасия | 0,96 |
| Алтайский край | 0,90 |
| Красноярский край (1 зона) | 0,98 |
| Иркутская область (1 зона) | 1,04 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1,01 |
| Новосибирская область (1 зона) | 0,95 |
| Омская область | 0,92 |
| Томская область | 0,99 |
| Дальневосточный федеральный округ: |  |
| Республика Бурятия (1 зона) | 1,06 |
| Республика Саха (Якутия) (1 зона) | 1,45 |
| Забайкальский край (1 зона) | 1,04 |
| Приморский край | 1,07 |
| Хабаровский край (1 зона) | 1,13 |
| Камчатский край | 1,84 |
| Амурская область (1 зона) | 1,12 |
| Магаданская область (1 зона) | 1,83 |
| Сахалинская область (1 зона) | 1,54 |
| Еврейская автономная область | 1,09 |
| Чукотский автономный округ (1 зона) | 2,17 |

Коэффициенты перехода от цен первой зоны субъекта Российской Федерации   
к уровню цен частей территории субъектов Российской Федерации, которые определены нормативными правовыми актами высшего органа государственной власти   
субъекта Российской Федерации, как самостоятельные ценовые зоны (Кпер/зон)

Таблица 3

| Субъекты Российской Федерации | Коэффициент |
| --- | --- |
| Северо-Западный федеральный округ: |  |
| Республика Карелия (2 зона) | 1,16 |
| Республика Коми (2 зона) | 1,04 |
| Республика Коми (3 зона) | 1,15 |
| Республика Коми (4 зона) | 1,21 |
| Республика Коми (5 зона) | 1,27 |
| Архангельская область районы Крайнего Севера | 1,11 |
| Архангельская область районы островов Северного Ледовитого океана и его морей | 1,53 |
| Уральский федеральный округ: |  |
| Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) (2 зона) | 0,99 |
| Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) (3 зона) | 1,07 |
| Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) (4 зона) | 1,07 |
| Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) (5 зона) | 1,08 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (2 зона) | 1,01 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (3 зона) | 0,97 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (4 зона) | 1,11 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (5 зона) | 1,03 |
| Сибирский федеральный округ: |  |
| Красноярский край (2 зона) | 1,05 |
| Красноярский край (3 зона) | 1,79 |
| Красноярский край (4 зона) | 1,95 |
| Красноярский край (5 зона) | 1,84 |
| Красноярский край (6 зона) | 2,56 |
| Красноярский край (7 зона) | 1,89 |
| Красноярский край (8 зона) | 1,72 |
| Красноярский край (9 зона) | 2,00 |
| Красноярский край (10 зона) | 1,93 |
| Красноярский край (11 зона) | 1,36 |
| Красноярский край (12 зона) | 1,17 |
| Красноярский край (13 зона) | 1,28 |
| Иркутская область (2 зона) | 1,05 |
| Иркутская область (3 зона) | 1,08 |
| Иркутская область (4 зона) | 1,11 |
| Иркутская область (5 зона) | 1,19 |
| Иркутская область (6 зона) | 1,38 |
| Новосибирская область (2 зона) | 1,07 |
| Новосибирская область (3 зона) | 1,10 |
| Новосибирская область (4 зона) | 1,11 |
| Дальневосточный федеральный округ: |  |
| Республика Бурятия (2 зона) | 0,92 |
| Республика Бурятия (3 зона) | 0,91 |
| Республика Бурятия (4 зона) | 0,90 |
| Республика Бурятия (5 зона) | 0,85 |
| Республика Бурятия (6 зона) | 0,92 |
| Республика Бурятия (7 зона) | 1,02 |
| Республика Бурятия (8 зона) | 0,93 |
| Республика Саха (Якутия) (2 зона) | 1,03 |
| Республика Саха (Якутия) (3 зона) | 1,18 |
| Республика Саха (Якутия) (4 зона) | 1,12 |
| Республика Саха (Якутия) (5 зона) | 1,16 |
| Республика Саха (Якутия) (6 зона) | 1,32 |
| Республика Саха (Якутия) (7 зона) | 1,39 |
| Республика Саха (Якутия) (8 зона) | 1,48 |
| Республика Саха (Якутия) (9 зона) | 1,65 |
| Республика Саха (Якутия) (10 зона) | 1,71 |
| Республика Саха (Якутия) (11 зона) | 1,42 |
| Забайкальский край (2 зона) | 1,20 |
| Хабаровский край (2 зона) | 1,15 |
| Хабаровский край (3 зона) | 1,54 |
| Амурская область (2 зона) | 1,17 |
| Магаданская область (2 зона) | 1,24 |
| Сахалинская область (2 зона) | 1,01 |
| Сахалинская область (3 зона) | 1,13 |
| Сахалинская область (4 зона) | 1,22 |
| Сахалинская область (5 зона) | 1,29 |
| Чукотский автономный округ (2 зона) | 1,06 |

## Коэффициенты Крег.1, учитывающие отличия климатических условий, компенсирующие дополнительные затраты строительно-монтажных организаций при производстве строительных и монтажных работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температурной зоны осуществления строительства, предусматриваются в целях приведения Показателей НЦС к условиям субъектов Российской Федерации, приведены в Таблице 4.

Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства

на территориях субъектов Российской Федерации,

связанные с климатическими условиями (Крег.1)

Таблица 4

| № п.п. | Наименование республик, краев, областей, округов | Температурные зоны | Коэффициент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Республика Адыгея | I | 1,00 |
| 2 | Республика Алтай | IV | 1,00 |
| 3 | Республика Башкортостан | IV | 1,00 |
| 4 | Республика Бурятия: |  |  |
| 4.1 | территория севернее линии Нижнеангарск - Шипишка (включительно) | VI | 1,00 |
| 4.2 | остальная территория Республики | V | 1,00 |
| 5 | Республика Дагестан: |  |  |
| 5.1 | территория побережья Каспийского моря южнее 44-й параллели и острова Чечень | I | 1,00 |
| 5.2 | остальная территория Республики | I | 1,00 |
| 6 | Республика Ингушетия | I | 1,00 |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | I | 1,00 |
| 8 | Республика Калмыкия | II | 1,00 |
| 9 | Карачаево-Черкесская Республика | I | 1,00 |
| 10 | Республика Карелия: |  |  |
| 10.1 | территория севернее 64-й параллели | IV | 1,00 |
| 10.2 | остальная территория Республики | III | 1,00 |
| 11 | Республика Коми: |  |  |
| 11.1 | территория севернее Северного Полярного круга | V | 1,01 |
| 11.2 | территория восточнее линии Ермица - Ижма - Сосногорск - Помоздино - Усть-Нем (включительно) за исключением территории, указанной в пункте 11.1 | V | 1,01 |
| 11.3 | остальная территория Республики | IV | 1,00 |
| 12 | Республика Крым: |  |  |
| 12.1 | территория южного побережья от Феодосии  (исключая Феодосию) до Севастополя (включительно) | I | 0,96 |
| 12.2 | территория южнее линии Черноморское - Евпатория - Почтовое - Владиславовка (включительно)  и восточнее линии Владиславовка - Красновка (включительно) | I | 0,96 |
| 12.3 | территория севернее линии Черноморское (исключая Черноморское) - Евпатория (исключая Евпаторию) - Почтовое (исключая Почтовое) - Владиславовка (исключая Владиславовку) и восточнее линии Владиславовка (исключая Владиславовку) - Красновка (исключая Красновку) | I | 0,96 |
| 12.4 | Ай-Петри | I | 0,97 |
| 13 | Республика Марий Эл | IV | 1,00 |
| 14 | Республика Мордовия | IV | 1,00 |
| 15 | Республика Саха (Якутия): |  |  |
| 15.1 | Новосибирские острова | VI | 1,01 |
| 15.2 | Анабарский и Булунский улусы (районы) севернее линии Кожевниково (исключая Кожевниково) -  Усть-Оленек - Побережье и острова Оленекского залива и острова Дунай (включительно) | VI | 1,02 |
| 15.3 | территория севернее линии пересечения границ Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа с Анабарским и Оленекским эвенкийским национальным улусами; Булунский улус севернее линии Таймылыр - Тит-Ары - Бухта Сытыган-Тала (включительно); Усть-Янский улус - протока Правая (исключая протока Правая) - побережье Янского залива - Селяхская губа - Чокурдах (включительно); Аллаиховский улус - пересечение границ Аллаиховского, Нижнеколымского, Среднеколымского улусов и далее вдоль южной границы Нижнеколымского улуса за исключением территории, указанной в пункте 15.2 | VI | 1,01 |
| 15.4 | Анабарский, Булунский улусы, за исключением территории, указанной в пунктах 15.2 и 15.3; Усть-Янский улус, за исключением территории, указанной  в пункте 15.3, Аллаиховский улус, за исключением территории, указанной в пункте 15.3, Жиганский, Абыйский, Оленекский эвенкийский национальный, Среднеколымский, Верхнеколымский улусы | VII | 1,01 |
| 15.5 | Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский улусы | VIII | 1,01 |
| 15.6 | Таттинский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Нюрбинский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Хангаласский, Сунтарский, Усть-Алданский,  Усть-Майский, Чурапчинский улусы и г. Якутск | VII | 1,01 |
| 15.7 | Алданский, Нерюнгринский, Ленский и Олекминский улусы | VI | 1,01 |
| 16 | Республика Северная Осетия - Алания | I | 1,00 |
| 17 | Республика Татарстан | IV | 1,00 |
| 18 | Республика Тыва | V | 1,00 |
| 19 | Удмуртская Республика | IV | 1,00 |
| 20 | Республика Хакасия | V | 1,00 |
| 21 | Чеченская Республика | I | 1,00 |
| 22 | Чувашская Республика | IV | 1,00 |
| 23 | Алтайский край | IV | 1,00 |
| 24 | Забайкальский край: |  |  |
| 24.1 | территория севернее линии Шипишка - Тунгокочен - Букачача - Сретенск - Шелопугино - Приаргунск (включительно) | VI | 1,01 |
| 24.2 | остальная территория края | V | 1,00 |
| 25 | Камчатский край: |  |  |
| 25.1 | территория северо-западнее линии Парень - Слаутное (исключая Слаутное) | V | 1,01 |
| 25.2 | территория юго-восточнее линии Парень - Слаутное (включительно) и севернее линии Рекинники - Тиличики (включительно) | V | 1,01 |
| 25.3 | территория южнее линии Рекинники - Тиличики,  за исключением территории, указанной в пункте 25.4 | IV | 1,00 |
| 25.4 | территория, ограниченная линией Ивашка - Хайлюля - Ключи - Елизово - 52-я параллель (включительно) - Апача - Анавгай (исключая Апача - Анавгай) - Ивашка | IV | 1,00 |
| 26 | Краснодарский край: |  |  |
| 26.1 | территория, за исключением указанных ниже городов и побережья Черного моря | I | 1,00 |
| 26.2 | г. Новороссийск | I | 1,00 |
| 26.3 | г.г. Анапа, Геленджик, Красная Поляна | I | 1,00 |
| 27 | Красноярский край: |  |  |
| 27.1 | территория Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа севернее линии Красноселькуп - Потапово - Норильск, Кожевниково (включительно)  и ближайшие острова (архипелаг Северная Земля  и другие) | VI | 1,02 |
| 27.2 | остальная территория Таймырского  (Долгано-Ненецкого автономного округа) | VI | 1,01 |
| 27.3 | Эвенкийский автономный округ и территория края севернее линии Верхнеимбатское - р. Таз (включительно) | VI | 1,01 |
| 27.4 | территория южнее Копьево - Новоселово - Агинское (включительно) | V | 1,00 |
| 27.5 | остальная территория края | V | 1,00 |
| 28 | Пермский край | IV | 1,00 |
| 29 | Приморский край: |  |  |
| 29.1 | территория, расположенная севернее линии Трудовое - Партизанск (включительно) - Преображение (исключая Преображение), кроме территории, указанной в пункте 29.2 | V | 1,00 |
| 29.2 | побережье Японского моря от Преображение до мыса Золотой (включительно) | V | 1,00 |
| 29.3 | территория, расположенная южнее линии Трудовое - Партизанск - Преображение, за исключением территории, указанной в пункте 29.4 | IV | 1,00 |
| 29.4 | побережье Японского моря от Преображение до Хасан (включительно) | IV | 1,00 |
| 30 | Ставропольский край | I | 1,00 |
| 31 | Хабаровский край: |  |  |
| 31.1 | территория севернее линии Облучье - Комсомольск-на-Амуре (исключая Комсомольск-на-Амуре), далее по реке Амур, за исключением побережья Татарского пролива | VI | 1,01 |
| 31.2 | побережье от залива Счастья до Нижнее Пронге (исключая Нижнее Пронге) | VI | 1,01 |
| 31.3 | остальная территория края, за исключением побережья Татарского пролива | V | 1,00 |
| 31.4 | побережье Татарского пролива от Нижнее Пронге (включительно) до мыса Золотой (исключая мыс Золотой) | V | 1,01 |
| 32 | Амурская область | VI | 1,01 |
| 33 | Архангельская область (за исключением территории Ненецкого автономного округа): |  |  |
| 33.1 | территория южнее линии Кушкушара (исключая Кушкушара) - пересечение Северного полярного круга с границей Республики Коми | IV | 1,00 |
| 33.2 | территория севернее линии Кушкушара (включительно) - пересечение Северного полярного круга с границей Республики Коми | V | 1,00 |
| 33.3 | острова Новая Земля | V | 1,01 |
| 33.4 | острова Земля Франца-Иосифа | V | 1,01 |
| 34 | Астраханская область | II | 1,00 |
| 35 | Белгородская область | III | 1,00 |
| 36 | Брянская область | III | 1,00 |
| 37 | Владимирская область | III | 1,00 |
| 38 | Волгоградская область | III | 1,00 |
| 39 | Вологодская область: |  |  |
| 39.1 | территория западнее линии озеро Воже - Устье - Вологда - Вохтога (включительно) | III | 1,00 |
| 39.2 | остальная территория области | IV | 1,00 |
| 40 | Воронежская область | III | 1,00 |
| 41 | Ивановская область | III | 1,00 |
| 42 | Иркутская область: |  |  |
| 42.1 | территория севернее 62-й параллели | VI | 1,01 |
| 42.2 | территория северо-восточнее линии Токма - Улькан - Кунерма (включительно), за исключением территории, указанной в пункте 42.1 | VI | 1,01 |
| 42.3 | остальная территория области | V | 1,00 |
| 43 | Калининградская область | I | 1,00 |
| 44 | Калужская область | III | 1,00 |
| 45 | Кемеровская область | V | 1,00 |
| 46 | Кировская область | IV | 1,00 |
| 47 | Костромская область: |  |  |
| 47.1 | вся территория, за исключением г. Костромы | IV | 0,99 |
| 47.2 | г. Кострома | III | 1,00 |
| 48 | Курганская область | IV | 1,00 |
| 49 | Курская область | III | 1,00 |
| 50 | Ленинградская область | III | 1,00 |
| 51 | Город федерального значения Санкт-Петербург | III | 1,00 |
| 52 | Липецкая область | III | 1,00 |
| 53 | Магаданская область: |  |  |
| 53.1 | территория южнее линии Мяунджа - Таскан - Сеймчан - Омсукчан (включительно) - Гарманда (исключая Гарманда), за исключением территории юго-восточнее линии Гижига - Гарманда (исключая Гарманда) - Тахтоямск - Ямск и южное побережье Тауйской губы (включительно) | VI | 1,01 |
| 53.2 | территория юго-восточнее линии Гижига - Гарманда (исключая Гарманда) - Тахтоямск - Ямск и побережье Тауйской губы (включительно) | VI | 1,01 |
| 53.4 | остальная территория области, за исключением территории юго-восточнее линии Парень - Гарманда (исключая Гарманда) | VI | 1,01 |
| 53.5 | территория юго-восточнее линии Парень - Гарманда (включительно) | VI | 1,02 |
| 54 | Московская область | III | 1,00 |
| 55 | Город федерального значения Москва | III | 1,00 |
| 56 | Мурманская область: |  |  |
| 56.1 | территория плато Расвумчорр (район апатит-нефелинового рудника «Центральный») | VI | 1,01 |
| 56.2 | территория северо-восточнее линии Заполярный - Североморск - Каневка (включительно) и юго-восточнее линии Каневка - Кузомень (включительно) | IV | 1,00 |
| 56.3 | остальная территория области | IV | 1,00 |
| 57 | Нижегородская область | IV | 1,00 |
| 58 | Новгородская область | III | 1,00 |
| 59 | Новосибирская область | V | 1,00 |
| 60 | Омская область | V | 1,00 |
| 61 | Оренбургская область | IV | 1,00 |
| 62 | Орловская область | III | 1,00 |
| 63 | Пензенская область | IV | 1,00 |
| 64 | Псковская область | II | 1,00 |
| 65 | Ростовская область: |  |  |
| 65.1 | территория северо-восточнее линии Миллерово - Морозовск (включительно) | II | 1,00 |
| 65.2 | остальная территория области | II | 1,00 |
| 66 | Рязанская область | III | 1,00 |
| 67 | Самарская область | IV | 1,00 |
| 68 | Саратовская область | III | 1,00 |
| 69 | Сахалинская область: |  |  |
| 69.1 | территория севернее линии Шахтерск - Поронайск (включительно), за исключением территории побережья Татарского пролива и Охотского моря | V | 1,00 |
| 69.2 | территория побережья Татарского пролива  и Охотского моря севернее линии Шахтерск - Поронайск (исключая Поронайск) | V | 1,01 |
| 69.3 | территория южнее линии Шахтерск - Поронайск  и севернее линии Холмск - Южно-Сахалинск (включительно), за исключением побережья Татарского пролива | IV | 1,00 |
| 69.4 | территория побережья Татарского пролива между Шахтерск и Холмск | IV | 1,00 |
| 69.5 | остальная территория острова, за исключением побережья между Холмск - Невельск | III | 1,00 |
| 69.6 | территория побережья Татарского пролива между Холмск - Невельск (исключая Невельск) | III | 1,00 |
| 69.7 | Курильские острова (исключая Северо-Курильск) | II | 1,00 |
| 69.8 | Северо-Курильск | II | 0,97 |
| 70 | Свердловская область | IV | 1,00 |
| 71 | Смоленская область | III | 1,00 |
| 72 | Тамбовская область | III | 1,00 |
| 73 | Тверская область | III | 1,00 |
| 74 | Томская область | V | 1,00 |
| 75 | Тульская область | III | 1,00 |
| 76 | Тюменская область (включая Ханты-Мансийский  и Ямало-Ненецкий автономный округ): |  |  |
| 76.1 | территория севернее Северного Полярного круга | V | 1,01 |
| 76.2 | территория южнее Северного Полярного круга  и севернее 65 параллели | V | 1,01 |
| 76.3 | территория севернее линии Пионерский - Ханты-Мансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее 65-й параллели | V | 1,01 |
| 76.4 | остальная территория области | V | 1,00 |
| 77 | Ульяновская область | IV | 1,00 |
| 78 | Челябинская область | IV | 1,00 |
| 79 | Ярославская область | III | 1,00 |
| 80 | Еврейская автономная область | V | 1,00 |
| 81 | Ненецкий автономный округ: |  |  |
| 81.1 | территория западнее линии Ермица - Черная (исключая Черную) и о. Колгуев | V | 1,02 |
| 81.2 | территория восточнее линии Ермица - Черная (включительно) и о. Вайгач | V | 1,01 |
| 82 | Чукотский автономный округ: |  |  |
| 82.1 | территория восточнее линии Марково - Усть-Белая -  м. Шмидта и о. Врангеля (включительно) | V | 1,01 |
| 82.2 | остальная территория округа | VI | 1,01 |

## В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также сельских местностях, расположенных в пределах IV, V и VI температурных зон, затраты на выполнение мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга), могут быть учтены дополнительно применением коэффициента Крег.2 к Показателям НЦС, приведенного в Таблице 5.

Коэффициенты, учитывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,

в разрезе температурных зон Российской Федерации (Крег.2)

Таблица 5

|  |  |
| --- | --- |
| Температурные зоны | Коэффициент |
| IV | 1,00 |
| V | 1,00 |
| VI | 1,01 |
| VII | 1,01 |
| VIII | 1,01 |

## В районах субъектов Российской Федерации, с расчетной сейсмической интенсивностью 7, 8 и 9 баллов, Показатели НЦС рекомендуется применять без повышающих коэффициентов.

## При необходимости к Показателям НЦС Отдела 1 настоящего сборника могут быть применены поправочные коэффициенты, предусмотренные пунктами 22-24 настоящей технической части. При одновременном применении поправочные коэффициенты перемножаются.

## Применение Показателей НЦС для определения размера денежных средств, необходимых для строительства объектов энергетики (за исключением линейных) на территориях субъектов Российской Федерации, рекомендуется осуществлять с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в технической части настоящего сборника, по формуле:

С= [(НЦС*i* x M x Kпер. х Кпер/зон х Крег.) + Зр] х Ипр + НДС,

где:

НЦС*i* – выбранный Показатель НЦС с учетом функционального назначения объекта   
и его мощностных характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2024, определенный при необходимости с учетом корректирующих коэффициентов, приведенных в технической части настоящего сборника;

М – мощность объекта капитального строительства, планируемого к строительству;

Кпер. – коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов   
Российской Федерации (частей территории субъектов Российской Федерации), учитывающий затраты на строительство объекта капитального строительства, расположенных в областных центрах субъектов Российской Федерации   
(далее – 1 ценовая зона), сведения о величине которого приведены в Таблице 2 технической части настоящего сборника;

Кпер/зон – коэффициент перехода от цен 1 ценовой зоны субъекта Российской Федерации   
к уровню цен частей территории субъектов Российской Федерации, которые определены нормативными правовыми актами высшего органа государственной власти субъекта Российской Федерации как самостоятельные ценовые зоны для целей определения текущей стоимости строительных ресурсов, сведения о величине которого приведены в Таблице 3 технической части настоящего сборника;

Крег. – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства в субъекте Российской Федерации (части территории субъекта Российской Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в Таблицах 4 и 5 технической части настоящего сборника;

Зр – дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях НЦС, определяемые   
по отдельным расчетам;

Ипр – индекс-дефлятор, определенный по отрасли «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», публикуемый Министерством экономического   
развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации;

НДС – налог на добавленную стоимость.

## Коэффициенты, приведенные в технической части настоящего сборника, не применяются к Показателям НЦС, приведенным в других сборниках.

## Использование метода экстраполяции для определения Показателей НЦС мощностью, отличной от приведенной в Показателях НЦС, являющихся крайними значениями в таблицах, не предусмотрено.

## Показатели НЦС приведены без учета налога на добавленную стоимость.

## **Пример расчета:**

*1. Требуется рассчитать стоимость строительства КТП 10(6) кВ, блочного типа 2х630   
на территории Брянской области*

Выбираем Показатель НЦС (21-01-003-08) 7 395,21 тыс. руб. на 1 объект.

Производим приведение к условиям субъекта Российской Федерации - Брянская область

С = 7 395,21 х 0,84 х 1,00 = 6 211,98 тыс. руб. (без НДС);

где:

0,84 - (Кпер.) коэффициент, учитывающий переход от цен базового района (Московская область) к уровню цен Брянской области (пункт 22 технической части настоящего сборника, Таблица 2);

1,00 – (Крег.1) коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории субъекта Российской Федерации – Брянская область, связанный с климатическими условиями (пункт 23 технической части настоящего сборника, пункт 36 Таблицы 4).

# Отдел 1. Показатели укрупненных нормативов цены строительства

| Код показателя | | Наименование показателя | | Норматив цены строительства на 01.01.2024, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ КИОСКОВОГО, ШКАФНОГО И БЛОЧНОГО ТИПОВ** | | | | |
| **Таблица 21-01-001** | | | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ проходные киоскового типа | |
| **Измеритель:** | | 1 объект | | |
|  | КТП 10(6) кВ проходные киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: | | | |
| 21-01-001-01 | | 1х100 | | 719,07 |
| 21-01-001-02 | | 1х160 | | 763,28 |
| 21-01-001-03 | | 1х250 | | 855,00 |
| 21-01-001-04 | | 1х400 | | 935,37 |
| 21-01-001-05 | | 1х630 | | 1 117,60 |
| 21-01-001-06 | | 1х1000 | | 1 503,12 |
| 21-01-001-07 | | 2х100 | | 1 524,87 |
| 21-01-001-08 | | 2х160 | | 1 602,39 |
| 21-01-001-09 | | 2х250 | | 1 784,25 |
| 21-01-001-10 | | 2х400 | | 1 927,20 |
| 21-01-001-11 | | 2х630 | | 2 234,99 |
| **Таблица 21-01-002** | | | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ тупиковые шкафного типа | |
| **Измеритель:** | | 1 объект | | |
|  | КТП 10(6) кВ тупиковые шкафного типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: | | | |
| 21-01-002-01 | | 1х16 | | 482,25 |
| 21-01-002-02 | | 1х25 | | 490,84 |
| 21-01-002-03 | | 1х40 | | 503,86 |
| 21-01-002-04 | | 1х63 | | 528,40 |
| 21-01-002-05 | | 1х100 | | 562,09 |
| 21-01-002-06 | | 1х160 | | 610,77 |
| 21-01-002-07 | | 1х250 | | 693,85 |
| **Таблица 21-01-003** | | | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ блочного типа (бетонные здания) | |
| **Измеритель:** | | 1 объект | | |
|  | КТП 10(6) кВ блочного типа (бетонные здания), количество Т(АТ) шт.  и мощность кВА: | | | |
| 21-01-003-01 | | 1х400 | | 3 397,82 |
| 21-01-003-02 | | 1х630 | | 3 541,39 |
| 21-01-003-03 | | 1х1000 | | 4 024,96 |
| 21-01-003-04 | | 1х1250 | | 4 453,71 |
| 21-01-003-05 | | 1х1600 | | 5 112,77 |
| 21-01-003-06 | | 1х2500 | | 6 509,60 |
| 21-01-003-07 | | 2х400 | | 6 556,51 |
| 21-01-003-08 | | 2х630 | | 7 395,21 |
| 21-01-003-09 | | 2х1000 | | 8 539,60 |
| 21-01-003-10 | | 2х1250 | | 10 228,59 |
| 21-01-003-11 | | 2х1600 | | 12 812,83 |
| 21-01-003-12 | | 2х2500 | | 16 753,22 |
| **Таблица 21-01-004** | | | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ блочного типа (здания из сэндвич-панелей) | |
| **Измеритель:** | | 1 объект | | |
|  | КТП 10(6) кВ блочного типа (здания из сэндвич-панелей), количество Т(АТ) шт.  и мощность кВА: | | | |
| 21-01-004-01 | | 1х400 | | 2 565,00 |
| 21-01-004-02 | | 1х630 | | 2 735,96 |
| 21-01-004-03 | | 1х1000 | | 3 386,13 |
| 21-01-004-04 | | 1х1250 | | 4 154,98 |
| 21-01-004-05 | | 1х1600 | | 5 866,07 |
| 21-01-004-06 | | 1х2500 | | 7 823,56 |
| 21-01-004-07 | | 2х400 | | 4 891,79 |
| 21-01-004-08 | | 2х630 | | 6 021,08 |
| 21-01-004-09 | | 2х1000 | | 7 495,91 |
| 21-01-004-10 | | 2х1250 | | 9 597,00 |
| 21-01-004-11 | | 2х1600 | | 11 885,28 |
| 21-01-004-12 | | 2х2500 | | 14 721,81 |
| **Таблица 21-01-005** | | | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ тупиковые киоскового типа | |
| **Измеритель:** | | 1 объект | | |
|  | КТП 10(6) кВ тупиковые киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: | | | |
| 21-01-005-01 | | 1х100 | | 589,43 |
| 21-01-005-02 | | 1х160 | | 633,93 |
| 21-01-005-03 | | 1х250 | | 727,84 |
| 21-01-005-04 | | 1х400 | | 810,69 |
| 21-01-005-05 | | 1х630 | | 1 000,80 |
| 21-01-005-06 | | 1х1000 | | 1 411,31 |
| 21-01-005-07 | | 2х100 | | 1 298,88 |
| 21-01-005-08 | | 2х160 | | 1 378,74 |
| 21-01-005-09 | | 2х250 | | 1 570,25 |
| 21-01-005-10 | | 2х400 | | 1 729,37 |
| 21-01-005-11 | | 2х630 | | 2 085,86 |
| 21-01-005-12 | | 2х1000 | | 2 745,12 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ СТОЛБОВОГО ТИПА** | | | | |
| **Таблица 21-02-001** | | | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ столбового типа | |
| **Измеритель:** | | 1 объект | | |
|  | КТП 10(6) кВ столбового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: | | | |
| 21-02-001-01 | | 1х16 | | 433,69 |
| 21-02-001-02 | | 1х25 | | 448,55 |
| 21-02-001-03 | | 1х40 | | 465,30 |
| 21-02-001-04 | | 1х63 | | 483,29 |
| 21-02-001-05 | | 1х100 | | 511,29 |
| **РАЗДЕЛ 3. КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ МАЧТОВОГО ТИПА** | | | | |
| **Таблица 21-03-001** | | | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ мачтового типа | |
| **Измеритель:** | | 1 объект | | |
|  | КТП 10(6) кВ мачтового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: | | | |
| 21-03-001-01 | | 1х16 | | 459,06 |
| 21-03-001-02 | | 1х25 | | 477,09 |
| 21-03-001-03 | | 1х40 | | 495,12 |
| 21-03-001-04 | | 1х63 | | 511,93 |
| 21-03-001-05 | | 1х100 | | 539,12 |
| 21-03-001-06 | | 1х160 | | 603,25 |
| 21-03-001-07 | | 1х250 | | 713,67 |
| **РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ** | | | | |
| **Таблица 21-04-001** | | | Распределительные пункты (РП) 10(6) кВ | |
| **Измеритель:** | | 1 объект | | |
|  | РП 10(6) кВ: | | | |
| 21-04-001-01 | | количество ячеек 7 | | 25 656,93 |
| 21-04-001-02 | | количество ячеек 10 | | 31 226,41 |
| 21-04-001-03 | | количество ячеек 12 | | 36 421,42 |
| 21-04-001-04 | | количество ячеек 14 | | 38 401,32 |
| 21-04-001-05 | | количество ячеек 18 | | 50 330,09 |
| 21-04-001-06 | | количество ячеек 22 | | 59 901,45 |

# Отдел 2. Дополнительная информация

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Комплектные трансформаторные подстанции киоскового, шкафного  и блочного типов | | | | |
| К таблице 21-01-001 Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ проходные киоскового типа | | | | |
| К показателю 21-01-001-01 КТП 10(6) кВ проходные киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х100 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 719,07 | 12,88 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 63,68 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 451,36 | 9,95 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 719,07 | 12,88 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 44,59 | 0,93 |
| К показателю 21-01-001-02 КТП 10(6) кВ проходные киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х160 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 763,28 | 13,74 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 63,68 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 489,58 | 10,79 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 763,28 | 13,74 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 44,59 | 0,93 |
|  | | | | |
| К показателю 21-01-001-03 КТП 10(6) кВ проходные киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х250 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 855,00 | 15,01 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 89,63 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 545,24 | 12,02 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 855,00 | 15,01 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 45,92 | 0,96 |
| К показателю 21-01-001-04 КТП 10(6) кВ проходные киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х400 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 935,37 | 16,56 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 89,63 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 614,73 | 13,55 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 935,37 | 16,56 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 45,92 | 0,96 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-01-001-05 КТП 10(6) кВ проходные киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х630 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 1 117,60 | 20,11 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 90,62 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 747,87 | 16,48 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 1 117,60 | 20,11 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 47,26 | 0,99 |
| К показателю 21-01-001-06 КТП 10(6) кВ проходные киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х1000 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 1 503,12 | 27,39 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 99,28 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 1 073,67 | 23,67 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 1 503,12 | 27,39 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 47,26 | 0,99 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателях 21-01-001-01 – 21-01-001-06 | | | | |
| № п.п. | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | | |
| I | Трансформаторная подстанция |  | | |
| 1 | Тип | комплектная тупикового типа КТП 10/0,4 кВ | | |
| 2 | Трансформатор | силовой маслонаполненный – 1 шт. | | |
| 3 | Схема включения в сеть на стороне ВН | проходная | | |
| 4 | Количество блоков КТП | 1 шт. | | |
| 5 | Тип конструкции КТП | киоскового типа, в металлическом корпусе | | |
| 6 | Исполнение блоков КТП | трансформатор, щит НН, приёмный блок ВН, разъединитель ВН | | |
| 7 | Степень заводской готовности | полная, трансформатор комплектуется отдельно | | |
| II | Земляные работы |  | | |
| 8 | Устройство площадки | разработка грунта, основание, обратная засыпка, уплотнение | | |
| III | Общестроительные конструктивные элементы |  | | |
| 9 | Фундамент | железобетонный сборный из блоков ФБС | | |
| IV | Системы защиты |  | | |
| 10 | Защита от перенапряжений | защита от грозовых и внутренних перенапряжений осуществляется ОПН со стороны ВН и НН | | |
| 11 | Заземление КТП | переходное сопротивление заземляющего контура  не более 4 Ом при сопротивлении грунта до 100 Ом\*м | | |
| V | Оборудование |  | | |
| 12 | Инженерное оборудование | предусмотрено | | |
| VI | Пусконаладочные работы | предусмотрено | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-01-001-07 КТП 10(6) кВ проходные киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х100 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 1 524,87 | 27,60 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 116,10 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 1 018,36 | 22,45 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 1 524,87 | 27,60 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 114,38 | 2,40 |
| К показателю 21-01-001-08 КТП 10(6) кВ проходные киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х160 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 1 602,39 | 29,10 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 116,10 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 1 085,39 | 23,92 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 1 602,39 | 29,10 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 114,38 | 2,40 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-01-001-09 КТП 10(6) кВ проходные киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х250 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 1 784,25 | 31,68 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 165,50 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 1 185,30 | 26,13 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 1 784,25 | 31,68 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 129,68 | 2,72 |
| К показателю 21-01-001-10 КТП 10(6) кВ проходные киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х400 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 1 927,20 | 34,44 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 165,50 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 1 308,80 | 28,85 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 1 927,20 | 34,44 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 129,68 | 2,72 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-01-001-11 КТП 10(6) кВ проходные киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х630 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 2 234,99 | 40,38 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 169,18 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 1 538,55 | 33,91 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 2 234,99 | 40,38 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 139,30 | 2,92 |
| Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателях 21-01-001-07 – 21-01-001-11 | | | | |
| № п.п. | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | | |
| I | Трансформаторная подстанция |  | | |
| 1 | Тип | комплектная киоскового типа КТП 10/0,4 кВ | | |
| 2 | Трансформатор | силовой маслонаполненный - 2 шт. | | |
| 3 | Схема включения в сеть  на стороне ВН | проходная | | |
| 4 | Количество блоков КТП | 2 шт. | | |
| 5 | Тип конструкции КТП | киоскового типа, в металлическом корпусе | | |
| 6 | Исполнение блоков КТП | трансформатор | | |
| 7 | Степень заводской готовности | полная, трансформатор комплектуется отдельно | | |
| II | Земляные работы |  | | |
| 8 | Устройство площадки | разработка грунта, песчаное, щебеночное основание, обратная засыпка, уплотнение | | |
| III | Общестроительные конструктивные элементы |  | | |
| 9 | Фундамент | железобетонный сборный из блоков ФБС | | |
| IV | Системы защиты |  | | |
| 10 | Защита от перенапряжений | защита от грозовых и внутренних перенапряжений осуществляется ОПН со стороны ВН и НН | | |
| 11 | Заземление КТП | переходное сопротивление заземляющего контура  не более 4 Ом при сопротивлении грунта до 100 Ом\*м | | |
| V | Оборудование |  | | |
| 12 | Инженерное оборудование | предусмотрено | | |
| VI | Пусконаладочные работы | предусмотрено | | |
|  | | | | |
| К таблице 21-01-002 Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ тупиковые шкафного типа | | | | |
| К показателю 21-01-002-01 КТП 10(6) кВ тупиковые шкафного типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х16 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 482,25 | 8,29 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 65,90 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 229,57 | 5,06 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 482,25 | 8,29 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 34,01 | 0,71 |
| К показателю 21-01-002-02 КТП 10(6) кВ тупиковые шкафного типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х25 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 490,84 | 8,46 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 65,90 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 237,00 | 5,22 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 490,84 | 8,46 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 34,01 | 0,71 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-01-002-03 КТП 10(6) кВ тупиковые шкафного типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х40 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 503,86 | 8,71 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 65,90 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 248,25 | 5,47 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 503,86 | 8,71 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 34,01 | 0,71 |
| К показателю 21-01-002-04 КТП 10(6) кВ тупиковые шкафного типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х63 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 528,40 | 9,18 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 65,90 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 269,47 | 5,94 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 528,40 | 9,18 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 34,01 | 0,71 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-01-002-05 КТП 10(6) кВ тупиковые шкафного типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х100 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 562,09 | 9,83 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 65,90 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 298,60 | 6,58 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 562,09 | 9,83 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 34,01 | 0,71 |
| К показателю 21-01-002-06 КТП 10(6) кВ тупиковые шкафного типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х160 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 610,77 | 10,77 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 65,90 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 340,67 | 7,51 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 610,77 | 10,77 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 34,01 | 0,71 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-01-002-07 КТП 10(6) кВ тупиковые шкафного типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х250 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 693,85 | 11,87 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 92,49 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 389,51 | 8,59 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 693,85 | 11,87 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 34,01 | 0,71 |
| Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателях 21-01-002-01 – 21-01-002-07 | | | | |
| № п.п. | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | | |
| I | Трансформаторная подстанция |  | | |
| 1 | Тип | комплектная шкафного типа КТП 10/0,4 кВ | | |
| 2 | Трансформатор | силовой маслонаполненный – 1 шт. | | |
| 3 | Схема включения в сеть  на стороне ВН | тупиковая | | |
| 4 | Количество блоков КТП | 1 шт. | | |
| 5 | Тип конструкции КТП | шкафного типа, в металлическом корпусе | | |
| 6 | Исполнение блоков КТП | трансформатор, щит НН, приёмный блок ВН, разъединитель ВН | | |
| 7 | Степень заводской готовности | полная, трансформатор комплектуется отдельно | | |
| II | Земляные работы |  | | |
| 8 | Устройство площадки | разработка грунта, песчано-гравийное основание, обратная засыпка, уплотнение | | |
| III | Общестроительные конструктивные элементы |  | | |
| 9 | Фундамент | железобетонный сборный из стоек ПТ 43-2 | | |
| IV | Системы защиты |  | | |
| 10 | Защита от перенапряжений | защита от грозовых и внутренних перенапряжений осуществляется ОПН со стороны ВН и НН | | |
| 11 | Заземление КТП | переходное сопротивление заземляющего контура  не более 4 Ом при сопротивлении грунта до 100 Ом\*м | | |
| V | Оборудование |  | | |
| 12 | Инженерное оборудование | предусмотрено | | |
| VI | Пусконаладочные работы | предусмотрено | | |
| К таблице 21-01-003 Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание) | | | | |
| К показателю 21-01-003-01 КТП 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х400 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 3 397,82 | 64,16 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 111,02 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 2 495,41 | 55,00 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 3 397,82 | 64,16 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 190,51 | 3,99 |
| К показателю 21-01-003-02 КТП 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х630 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 3 541,39 | 66,94 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 111,02 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 2 619,53 | 57,74 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 3 541,39 | 66,94 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 190,51 | 3,99 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-01-003-03 КТП 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х1000 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 4 024,96 | 76,09 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 121,11 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 3 028,70 | 66,76 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 4 024,96 | 76,09 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 190,68 | 3,99 |
| К показателю 21-01-003-04 КТП 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х1250 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 4 453,71 | 84,37 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 121,11 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 3 399,34 | 74,93 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 4 453,71 | 84,37 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 190,68 | 3,99 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-01-003-05 КТП 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х1600 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 5 112,77 | 97,11 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 121,18 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 3 966,68 | 87,43 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 5 112,77 | 97,11 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 193,34 | 4,05 |
| К показателю 21-01-003-06 КТП 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х2500 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 6 509,60 | 124,10 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 121,18 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 5 174,20 | 114,05 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 6 509,60 | 124,10 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 193,33 | 4,05 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателях 21-01-003-01 – 21-01-003-06 | | | | |
| № п.п. | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | | |
| I | Трансформаторная подстанция |  | | |
| 1 | Тип | комплектная типа БКТП 10/0,4 кВ | | |
| 2 | Трансформатор | силовой маслонаполненный – 1 шт. | | |
| 3 | Схема включения в сеть  на стороне ВН | тупиковая или проходная | | |
| 4 | Количество блоков КТП | 1 шт. | | |
| 5 | Тип конструкции КТП | блочного типа, в бетонном корпусе | | |
| 6 | Исполнение блоков КТП | трансформатор, РУ НН, РУ ВН | | |
| 7 | Степень заводской готовности | полная, трансформатор комплектуется отдельно | | |
| II | Земляные работы |  | | |
| 8 | Устройство площадки | разработка грунта, основание, обратная засыпка, уплотнение, установка кабельного полуэтажа | | |
| 9 | Вывоз вытесненного грунта | до 15 км | | |
| III | Общестроительные конструктивные элементы |  | | |
| 10 | Фундамент | железобетонный монолитный плитный | | |
| IV | Системы защиты |  | | |
| 11 | Защита от перенапряжений | защита от грозовых и внутренних перенапряжений осуществляется ОПН со стороны ВН и НН | | |
| 12 | Заземление КТП | переходное сопротивление заземляющего контура  не более 4 Ом при сопротивлении грунта до 100 Ом\*м | | |
| V | Оборудование |  | | |
| 13 | Инженерное оборудование | предусмотрено | | |
| VI | Пусконаладочные работы | предусмотрено | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-01-003-07 КТП 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х400 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 6 556,51 | 123,36 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 224,19 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 4 945,69 | 109,01 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 6 556,51 | 123,36 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 210,17 | 4,40 |
|  | | | | |
| К показателю 21-01-003-08 КТП 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х630 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 7 395,21 | 139,56 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 224,19 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 5 670,72 | 124,99 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 7 395,21 | 139,56 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 210,17 | 4,40 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-01-003-09 КТП 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х1000 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 8 539,60 | 161,28 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 245,09 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 6 638,75 | 146,33 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 8 539,60 | 161,28 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 213,83 | 4,48 |
| К показателю 21-01-003-10 КТП 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х1250 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 10 228,59 | 193,91 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 245,09 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 8 098,84 | 178,51 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 10 228,59 | 193,91 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 213,83 | 4,48 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-01-003-11 КТП 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х1600 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 12 812,83 | 243,86 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 245,14 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 10 328,80 | 227,67 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 12 812,83 | 243,86 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 218,57 | 4,58 |
| К показателю 21-01-003-12 КТП 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х2500 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 16 753,22 | 320,00 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 245,14 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 13 735,17 | 302,75 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 16 753,22 | 320,00 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 218,57 | 4,58 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателях 21-01-003-07 – 21-01-003-12 | | | | |
| № п.п. | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | | |
| I | Трансформаторная подстанция |  | | |
| 1 | Тип | комплектная типа 2БКТП 10/0,4 кВ | | |
| 2 | Трансформатор | силовой маслонаполненный - 2 шт. | | |
| 3 | Схема включения в сеть  на стороне ВН | тупиковая или проходная | | |
| 4 | Количество блоков КТП | 2 шт. | | |
| 5 | Тип конструкции КТП | блочного типа, в бетонном корпусе | | |
| 6 | Исполнение блоков КТП | трансформатор, РУ НН, РУ ВН | | |
| 7 | Степень заводской готовности | полная, трансформатор комплектуется отдельно | | |
| II | Земляные работы |  | | |
| 8 | Устройство площадки | разработка грунта, основание, обратная засыпка, уплотнение, установка кабельного полуэтажа | | |
| 9 | Вывоз вытесненного грунта | до 15 км | | |
| III | Общестроительные конструктивные элементы |  | | |
| 10 | Фундамент | железобетонный монолитный плитный | | |
| IV | Системы защиты |  | | |
| 11 | Защита от перенапряжений | защита от грозовых и внутренних перенапряжений осуществляется ОПН со стороны ВН и НН | | |
| 12 | Заземление КТП | переходное сопротивление заземляющего контура  не более 4 Ом при сопротивлении грунта до 100 Ом\*м | | |
| V | Оборудование |  | | |
| 13 | Инженерное оборудование | предусмотрено | | |
| VI | Пусконаладочные работы | предусмотрено | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К таблице 21-01-004 Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ блочного типа (здание из сэндвич-панелей) | | | | |
| К показателю 21-01-004-01 КТП 10(6) кВ блочного типа (здание из сэндвич-панелей), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х400 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 2 565,00 | 48,08 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 110,69 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 1 772,58 | 39,07 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 2 565,00 | 48,08 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 190,51 | 3,99 |
| К показателю 21-01-004-02 КТП 10(6) кВ блочного типа (здание из сэндвич-панелей), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х630 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 2 735,96 | 51,39 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 110,69 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 1 920,36 | 42,33 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 2 735,96 | 51,39 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 190,51 | 3,99 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-01-004-03 КТП 10(6) кВ блочного типа (здание из сэндвич-панелей), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х1000 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 3 386,13 | 63,76 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 120,73 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 2 473,59 | 54,52 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 3 386,13 | 63,76 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 190,68 | 3,99 |
| К показателю 21-01-004-04 КТП 10(6) кВ блочного типа (здание из сэндвич-панелей), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х1250 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 4 154,98 | 78,61 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 120,73 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 3 138,24 | 69,17 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 4 154,98 | 78,61 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 190,68 | 3,99 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-01-004-05 КТП 10(6) кВ блочного типа (здание из сэндвич-панелей), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х1600 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 5 866,07 | 111,68 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 120,80 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 4 615,18 | 101,73 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 5 866,07 | 111,68 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 193,33 | 4,05 |
| К показателю 21-01-004-06 КТП 10(6) кВ блочного типа (здание из сэндвич-панелей), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х2500 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 7 823,56 | 149,50 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 120,80 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 6 307,38 | 139,03 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 7 823,56 | 149,50 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 193,33 | 4,05 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателях 21-01-004-01 – 21-01-004-06 | | | | |
| № п.п. | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | | |
| I | Трансформаторная подстанция |  | | |
| 1 | Тип | комплектная типа БКТП 10/0,4 кВ | | |
| 2 | Трансформатор | силовой маслонаполненный – 1 шт. | | |
| 3 | Схема включения в сеть  на стороне ВН | тупиковая или проходная | | |
| 4 | Количество блоков КТП | 1 шт. | | |
| 5 | Тип конструкции КТП | блочного типа, из металлических сэндвич-панелей | | |
| 6 | Исполнение блоков КТП | трансформатор, РУ НН, РУ ВН | | |
| 7 | Степень заводской готовности | полная, трансформатор комплектуется отдельно | | |
| II | Земляные работы |  | | |
| 8 | Устройство площадки | разработка грунта, основание, обратная засыпка, уплотнение, установка кабельного полуэтажа | | |
| 9 | Вывоз вытесненного грунта | до 15 км | | |
| III | Общестроительные конструктивные элементы |  | | |
| 10 | Фундамент | железобетонный сборный из блоков ФБС | | |
| IV | Системы защиты |  | | |
| 11 | Защита от перенапряжений | защита от грозовых и внутренних перенапряжений осуществляется ОПН со стороны ВН и НН | | |
| 12 | Заземление КТП | переходное сопротивление заземляющего контура  не более 4 Ом при сопротивлении грунта до 100 Ом\*м | | |
| V | Оборудование |  | | |
| 13 | Инженерное оборудование | предусмотрено | | |
| VI | Пусконаладочные работы | предусмотрено | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-01-004-07 КТП 10(6) кВ блочного типа (здание из сэндвич-панелей), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х400 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 4 891,79 | 91,19 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 224,19 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 3 506,57 | 77,29 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 4 891,79 | 91,19 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 210,10 | 4,40 |
| К показателю 21-01-004-08 КТП 10(6) кВ блочного типа (здание из сэндвич-панелей), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х630 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 6 021,08 | 113,01 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 224,19 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 4 482,81 | 98,81 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 6 021,08 | 113,01 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 210,17 | 4,40 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-01-004-09 КТП 10(6) кВ блочного типа (здание из сэндвич-панелей), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х1000 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 7 495,91 | 141,11 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 245,09 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 5 736,50 | 126,44 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 7 495,91 | 141,11 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 213,83 | 4,48 |
| К показателю 21-01-004-10 КТП 10(6) кВ блочного типа (здание из сэндвич-панелей), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х1250 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 9 597,00 | 181,71 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 245,09 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 7 552,84 | 166,48 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 9 597,00 | 181,71 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 213,83 | 4,48 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-01-004-11 КТП 10(6) кВ блочного типа (здание из сэндвич-панелей), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х1600 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 11 885,28 | 225,93 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 245,14 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 9 526,96 | 209,99 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 11 885,28 | 225,93 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 218,57 | 4,58 |
| К показателю 21-01-004-12 КТП 10(6) кВ блочного типа (здание из сэндвич-панелей), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х2500 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 14 721,81 | 280,74 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 245,14 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 11 979,07 | 264,04 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 14 721,81 | 280,74 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 218,57 | 4,58 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателях 21-01-004-07 – 21-01-004-12 | | | | |
| № п.п. | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | | |
| I | Трансформаторная подстанция |  | | |
| 1 | Тип | комплектная типа 2БКТП 10/0,4 кВ | | |
| 2 | Трансформатор | силовой маслонаполненный - 2 шт. | | |
| 3 | Схема включения в сеть  на стороне ВН | тупиковая или проходная | | |
| 4 | Количество блоков КТП | 2 шт. | | |
| 5 | Тип конструкции КТП | блочного типа, из металлических сэндвич-панелей | | |
| 6 | Исполнение блоков КТП | трансформатор, РУ НН, РУ ВН | | |
| 7 | Степень заводской готовности | полная, трансформатор комплектуется отдельно | | |
| II | Земляные работы |  | | |
| 8 | Устройство площадки | разработка грунта, основание, обратная засыпка, уплотнение, установка кабельного полуэтажа | | |
| 9 | Вывоз вытесненного грунта | до 15 км | | |
| III | Общестроительные конструктивные элементы |  | | |
| 10 | Фундамент | железобетонный сборный из блоков ФБС | | |
| IV | Системы защиты |  | | |
| 11 | Защита от перенапряжений | защита от грозовых и внутренних перенапряжений осуществляется ОПН со стороны ВН и НН | | |
| 12 | Заземление КТП | переходное сопротивление заземляющего контура  не более 4 Ом при сопротивлении грунта до 100 Ом\*м | | |
| V | Оборудование |  | | |
| 13 | Инженерное оборудование | предусмотрено | | |
| VI | Пусконаладочные работы | предусмотрено | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К таблице 21-01-005 Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ тупиковые киоскового типа | | | | |
| К показателю 21-01-005-01 КТП 10(6) кВ тупиковые киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х100 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 589,43 | 10,36 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 63,87 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 346,15 | 7,63 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 589,43 | 10,36 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 36,44 | 0,76 |
| К показателю 21-01-005-02 КТП 10(6) кВ тупиковые киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х160 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 633,93 | 11,22 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 63,87 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 384,61 | 8,48 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 633,93 | 11,22 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 36,44 | 0,76 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-01-005-03 КТП 10(6) кВ тупиковые киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х250 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 727,84 | 12,53 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 90,09 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 441,94 | 9,74 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 727,84 | 12,53 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 37,78 | 0,79 |
| К показателю 21-01-005-04 КТП 10(6) кВ тупиковые киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х400 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 810,69 | 14,13 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 90,09 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 513,57 | 11,32 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 810,69 | 14,13 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 37,78 | 0,79 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-01-005-05 КТП 10(6) кВ тупиковые киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х630 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 1 000,80 | 17,83 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 91,00 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 653,59 | 14,41 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 1 000,80 | 17,83 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 39,20 | 0,82 |
| К показателю 21-01-005-06 КТП 10(6) кВ тупиковые киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х1000 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 1 411,31 | 25,59 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 99,72 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 1 000,93 | 22,06 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 1 411,31 | 25,59 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 39,20 | 0,82 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателях 21-01-005-01 – 21-01-005-06 | | | | |
| № п.п. | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | | |
| I | Трансформаторная подстанция |  | | |
| 1 | Тип | комплектная типа КТП 10/0,4 кВ | | |
| 2 | Трансформатор | силовой маслонаполненный – 1 шт. | | |
| 3 | Схема включения в сеть  на стороне ВН | тупиковая | | |
| 4 | Количество блоков КТП | 1 шт. | | |
| 5 | Тип конструкции КТП | киоскового типа, в металлическом корпусе | | |
| 6 | Исполнение блоков КТП | трансформатор, щит НН, приёмный блок ВН, разъединитель ВН | | |
| 7 | Степень заводской готовности | полная, трансформатор комплектуется отдельно | | |
| II | Земляные работы |  | | |
| 8 | Устройство площадки | разработка грунта, основание, обратная засыпка, уплотнение | | |
| III | Общестроительные конструктивные элементы |  | | |
| 9 | Фундамент | железобетонный сборный из блоков ФБС | | |
| IV | Системы защиты |  | | |
| 10 | Защита от перенапряжений | защита от грозовых и внутренних перенапряжений осуществляется ОПН со стороны ВН и НН | | |
| 11 | Заземление КТП | переходное сопротивление заземляющего контура  не более 4 Ом при сопротивлении грунта до 100 Ом\*м | | |
| V | Оборудование |  | | |
| VI | Инженерное оборудование | предусмотрено | | |
| VII | Пусконаладочные работы | предусмотрено | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-01-005-07 КТП 10(6) кВ тупиковые киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х100 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 1 298,88 | 23,21 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 115,69 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 838,18 | 18,48 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 1 298,88 | 23,21 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 79,15 | 1,66 |
| К показателю 21-01-005-08 КТП 10(6) кВ тупиковые киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х160 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 1 378,74 | 24,75 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 115,69 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 907,22 | 20,00 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 1 378,74 | 24,75 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 79,15 | 1,66 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-01-005-09 КТП 10(6) кВ тупиковые киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х250 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 1 570,25 | 27,55 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 162,88 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 1 027,99 | 22,66 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 1 570,25 | 27,55 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 83,68 | 1,75 |
| К показателю 21-01-005-10 КТП 10(6) кВ тупиковые киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х400 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 1 729,37 | 30,62 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 162,88 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 1 165,54 | 25,69 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 1 729,37 | 30,62 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 83,68 | 1,75 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-01-005-11 КТП 10(6) кВ тупиковые киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х630 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 2 085,86 | 37,51 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 165,74 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 1 445,49 | 31,86 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 2 085,86 | 37,51 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 86,06 | 1,80 |
| К показателю 21-01-005-12 КТП 10(6) кВ тупиковые киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х1000 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 2 745,12 | 49,94 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 181,70 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 2 001,61 | 44,12 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 2 745,12 | 49,94 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 86,06 | 1,80 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателях 21-01-005-07 – 21-01-005-12 | | | | |
| № п.п. | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | | |
| I | Трансформаторная подстанция |  | | |
| 1 | Тип | комплектная типа 2БКТП 10/0,4 кВ | | |
| 2 | Трансформатор | силовой маслонаполненный - 2 шт. | | |
| 3 | Схема включения в сеть  на стороне ВН | тупиковая | | |
| 4 | Количество блоков КТП | 2 шт. | | |
| 5 | Тип конструкции КТП | киоскового типа, в металлическом корпусе | | |
| 6 | Исполнение блоков КТП | трансформатор, щит НН, приёмный блок ВН, разъединитель ВН | | |
| 7 | Степень заводской готовности | полная, трансформатор комплектуется отдельно | | |
| II | Земляные работы |  | | |
| 8 | Устройство площадки | разработка грунта, основание, обратная засыпка, уплотнение | | |
| III | Общестроительные конструктивные элементы |  | | |
| 9 | Фундамент | железобетонный сборный из блоков ФБС | | |
| IV | Системы защиты |  | | |
| 10 | Защита от перенапряжений | защита от грозовых и внутренних перенапряжений осуществляется ОПН со стороны ВН и НН | | |
| 11 | Заземление КТП | переходное сопротивление заземляющего контура  не более 4 Ом при сопротивлении грунта до 100 Ом\*м | | |
| V | Оборудование |  | | |
| VI | Инженерное оборудование | предусмотрено | | |
| VII | Пусконаладочные работы | предусмотрено | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| Раздел 2. Комплектные трансформаторные подстанции столбового типа | | | | |
| К таблице 21-02-001 Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ столбового типа | | | | |
| К показателю 21-02-001-01 КТП 10(6) кВ столбового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х16 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 433,69 | 7,88 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 54,51 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 205,96 | 4,54 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 433,69 | 7,88 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | - | - |
| К показателю 21-02-001-02 КТП 10(6) кВ столбового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х25 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 448,55 | 8,18 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 54,51 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 219,68 | 4,84 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 448,55 | 8,18 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | - | - |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-02-001-03 КТП 10(6) кВ столбового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х40 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 465,30 | 8,53 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 54,51 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 235,16 | 5,18 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 465,30 | 8,53 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | - | - |
| К показателю 21-02-001-04 КТП 10(6) кВ столбового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х63 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 483,29 | 8,90 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 54,51 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 251,79 | 5,55 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 483,29 | 8,90 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | - | - |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-02-001-05 КТП 10(6) кВ столбового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 1х100 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 511,29 | 9,48 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 54,51 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 277,66 | 6,12 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 511,29 | 9,48 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | - | - |
| Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателях 21-02-001-01 – 21-02-001-05 | | | | |
| № п.п. | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | | |
| I | Трансформаторная подстанция |  | | |
| 1 | Тип | столбовая типа СТП 10/0,4 кВ | | |
| 2 | Трансформатор | силовой маслонаполненный – 1 шт. | | |
| 3 | Схема включения в сеть  на стороне ВН | тупиковая | | |
| 4 | Количество блоков КТП | 1 шт. | | |
| 5 | Тип конструкции КТП | трансформатор, предохранитель ВН, щит НН монтируются на одной стойке СВ105 или СВ110 | | |
| 6 | Исполнение блоков КТП | трансформатор, щит НН, приёмный блок ВН, разъединитель ВН | | |
| 7 | Степень заводской готовности | частичная, трансформатор комплектуется отдельно | | |
| II | Земляные работы |  | | |
| 8 | Устройство площадки | разработка грунта, песчано-гравийное основание, обратная засыпка, уплотнение | | |
| III | Общестроительные конструктивные элементы |  | | |
| 9 | Стойки | железобетонные стойки СВ 105 или СВ 110 | | |
| IV | Системы защиты |  | | |
| 10 | Защита от перенапряжений | защита от грозовых и внутренних перенапряжений осуществляется ОПН со стороны ВН и НН | | |
| 11 | Заземление КТП | переходное сопротивление заземляющего контура  не более 4 Ом при сопротивлении грунта до 100 Ом\*м | | |
| V | Оборудование |  | | |
| VI | Инженерное оборудование | предусмотрено | | |
| VII | Пусконаладочные работы | предусмотрено | | |
| Раздел 3. Комплектные трансформаторные подстанции мачтового типа | | | | |
| К таблице 21-03-001 Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ мачтового типа | | | | |
| К показателю 21-03-001-01 КТП 10(6) кВ мачтового типа, количество Т(АТ) шт.  и мощность кВА: 1х16 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 459,06 | 8,04 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 59,49 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 176,59 | 3,89 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 459,06 | 8,04 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | - | - |
| К показателю 21-03-001-02 КТП 10(6) кВ мачтового типа, количество Т(АТ) шт.  и мощность кВА: 1х25 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 477,09 | 8,39 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 59,49 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 192,18 | 4,24 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 477,09 | 8,39 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | - | - |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-03-001-03 КТП 10(6) кВ мачтового типа, количество Т(АТ) шт.  и мощность кВА: 1х40 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 495,12 | 8,74 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 59,49 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 207,76 | 4,58 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 495,12 | 8,74 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | - | - |
| К показателю 21-03-001-04 КТП 10(6) кВ мачтового типа, количество Т(АТ) шт.  и мощность кВА: 1х63 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 511,93 | 9,06 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 59,49 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 222,28 | 4,90 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 511,93 | 9,06 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | - | - |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-03-001-05 КТП 10(6) кВ мачтового типа, количество Т(АТ) шт.  и мощность кВА: 1х100 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 539,12 | 9,59 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 59,49 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 245,80 | 5,42 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 539,12 | 9,59 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | - | - |
| К показателю 21-03-001-06 КТП 10(6) кВ мачтового типа, количество Т(АТ) шт.  и мощность кВА: 1х160 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 603,25 | 10,83 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 59,49 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 301,24 | 6,64 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 603,25 | 10,83 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | - | - |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-03-001-07 КТП 10(6) кВ мачтового типа, количество Т(АТ) шт.  и мощность кВА: 1х250 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 713,67 | 12,85 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 64,96 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 391,97 | 8,64 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 713,67 | 12,85 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | - | - |
| Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателях 21-03-001-01 – 21-03-001-07 | | | | |
| № п.п. | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | | |
| I | Трансформаторная подстанция |  | | |
| 1 | Тип | мачтовая типа МТП 10/0,4 кВ | | |
| 2 | Трансформатор | силовой маслонаполненный – 1 шт. | | |
| 3 | Схема включения в сеть  на стороне ВН | тупиковая | | |
| 4 | Количество блоков КТП | 1 шт. | | |
| 5 | Тип конструкции КТП | мачтового типа | | |
| 6 | Исполнение блоков КТП | трансформатор, щит НН, приёмный блок ВН, разъединитель ВН | | |
| 7 | Степень заводской готовности | частичная, трансформатор комплектуется отдельно | | |
| II | Земляные работы |  | | |
| 8 | Устройство площадки | разработка грунта, песчано-гравийное основание, обратная засыпка, уплотнение | | |
| III | Общестроительные конструктивные элементы |  | | |
| 9 | Стойки | железобетонные стойки СВ 105 или СВ 110 | | |
| IV | Системы защиты |  | | |
| 10 | Защита от перенапряжений | защита от грозовых и внутренних перенапряжений осуществляется ОПН со стороны ВН и НН | | |
| 11 | Заземление КТП | переходное сопротивление заземляющего контура  не более 4 Ом при сопротивлении грунта до 100 Ом\*м | | |
| V | Оборудование |  | | |
| 12 | Инженерное оборудование | предусмотрено | | |
| VI | Пусконаладочные работы | предусмотрено | | |
| Раздел 4. Распределительные пункты | | | | |
| К таблице 21-04-001 Распределительные пункты (РП) 10(6) кВ | | | | |
| К показателю 21-04-001-01 РП 10(6) кВ, количество ячеек 7 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 25 656,93 | 486,51 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 1 195,02 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 13 804,54 | 304,28 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 25 656,93 | 486,51 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 760,71 | 15,94 |
| К показателю 21-04-001-02 РП 10(6) кВ, количество ячеек 10 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 31 226,41 | 594,22 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 1 198,02 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 18 535,99 | 408,57 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 31 226,41 | 594,22 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 760,71 | 15,94 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-04-001-03 РП 10(6) кВ, количество ячеек 12 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 36 421,42 | 695,85 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 1 224,84 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 22 071,13 | 486,49 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 36 421,42 | 695,85 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 1 029,08 | 21,56 |
| К показателю 21-04-001-04 РП 10(6) кВ, количество ячеек 14 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 38 401,32 | 734,17 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 1 226,79 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 23 727,48 | 523,00 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 38 401,32 | 734,17 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 1 029,08 | 21,56 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| К показателю 21-04-001-05 РП 10(6) кВ, количество ячеек 18 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 50 330,09 | 964,80 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 1 364,62 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 32 434,62 | 714,92 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 50 330,09 | 964,80 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 1 305,88 | 27,36 |
| К показателю 21-04-001-06 РП 10(6) кВ, количество ячеек 22 | | | | |
| Показатели стоимости строительства | | | | |
| № п.п. | Показатели | | Стоимость на  01.01.2024, тыс. руб. | В том числе затраты на осуществление строительного контроля, тыс. руб. |
| 1 | Стоимость строительства всего | | 59 901,45 | 1 146,70 |
| 2 | В том числе: | |  |  |
| 2.1 | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | | 1 532,84 | - |
| 2.2 | стоимость технологического оборудования | | 40 455,92 | 891,73 |
| 3 | Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 объект) | | 59 901,45 | 1 146,70 |
| 4 | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | | - | - |
| 5 | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | | - | - |
| 6 | Стоимость возведения фундаментов | | 1 305,88 | 27,36 |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателях 21-04-001-01 – 21-04-001-06 | | | | |
| № п.п. | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | | |
| I | Распределительный пункт |  | | |
| 1 | Тип | типа РП 10 кВ | | |
| 2 | Трансформатор | не устанавливается | | |
| 3 | Схема включения в сеть  на стороне ВН | согласно схеме развития района | | |
| 4 | Количество блоков РП | одно здание | | |
| 5 | Тип конструкции РП | закрытого типа | | |
| 6 | Степень заводской готовности | материалы и оборудование РП монтируются на месте | | |
| II | Земляные работы |  | | |
| 7 | Устройство площадки | разработка грунта, основание, обратная засыпка, уплотнение | | |
| 8 | Вывоз вытесненного грунта | до 15 км | | |
| III | Общестроительные конструктивные элементы |  | | |
| 9 | Фундамент | железобетонный монолитный плитный | | |
| 10 | Стены |  | | |
| 10.1 | наружные | железобетонные монолитные, каменные кирпичные | | |
| 11 | Перекрытие | железобетонные монолитные | | |
| 12 | Крыша (покрытие) | односкатная | | |
| 13 | Кровля | рулонная наплавляемая | | |
| 14 | Проемы: |  | | |
| 14.1 | ворота | распашные | | |
| IV | Системы защиты |  | | |
| 15 | Защита от перенапряжений | защита от грозовых и внутренних перенапряжений осуществляется ОПН со стороны ВН | | |
| 16 | Заземление РП | переходное сопротивление заземляющего контура не более 10 Ом при сопротивлении грунта до 100 Ом\*м | | |
| 17 | Система электроснабжения |  | | |
| 17.1 | Электроосвещение | предусмотрено | | |
| 18 | Вентиляция: |  | | |
| 18.1 | общеобменная | предусмотрено | | |
| 19 | Отопление | предусмотрено | | |
| V | Оборудование |  | | |
| 20 | Инженерное оборудование | предусмотрено | | |
| VI | Пусконаладочные работы | предусмотрено | | |